Instruções

Instale o nodejs

Acesse a pasta do projeto use o comando: npm install

Carregue o arquivo no Arduino ou NodeMCU

Modifique no arquivo index.js a porta serial correta definida no Arduino IDE

Para rodar o arquivo faça node index.js

Acesse no navegador: localhost:4000